运行生成的软件前，请先将DLL库文件目录下的hfrdapi.dll复制到例程生成的*.EXE(或执行文件)相同目录下。
二次开发实例主要以M1卡为例，关键是认识不同开发语言间DLL调用的方法、数据类型的转换，
对于其它类型的卡片，如果没有找到需要的开发实例，请参考M1卡的例子。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

M1_VC           M1卡VC二次开发例子。
M1_VC_2         M1卡VC二次开发例子,可同时连接多个读写器。
M1_VB           M1卡VB二次开发例子。
M1_VB.NET       M1卡VB.NET二次开发例子。
M1_C#           M1卡C#二次开发例子。
M1_Delphi       M1卡Delphi二次开发例子，开发环境为Delphi 7。
M1_PB           M1卡PB二次开发例子，开发环境为PowerBuilder 8.0。
M1_BC           M1卡C++Builder二次开发例子。
M1_易语言       M1卡易语言二次开发例子。
M1_Java         M1卡Java二次开发例子，开发环境为Ecipse + WindowBuilder v1.8.0 + 32位jdk1.7。
M1_Java_x64     M1卡Java二次开发例子，开发环境为Ecipse + WindowBuilder v1.8.0 + 64位jdk1.7。

FM1208_VC       FM1208 CPU卡VC二次开发例子,亦适用于其它ISO14443A-4标准的卡。
FM1208_C#       FM1208 CPU卡C#二次开发例子,亦适用于其它ISO14443A-4标准的卡。

Ultralight_C#   Ultralight(C)卡C#二次开发例子，NTAG卡可参考此例子。

NTAG203_NFC-URI_VC  NTAG203标签VC二次开发例子,制作符合NFC NDEF标准的网址标签。

ICODE_VC       ICODE SLI卡VC二次开发例子，其它ISO15693卡可参考此例子；
ICODE_C#       ICODE SLI卡C#二次开发例子，其它ISO15693卡可参考此例子；

Multi-device operation_C#    操作多个读写设备C#二次开发例子。
